{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":15,"rows_kept":7,"merged":[[2,1,2,14],[6,0,6,4],[6,6,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
[]
[null,"黔东南州重点产业人才“蓄水池”2025年度第一批专项简化程序公开招聘岗位信息一览表"]
["招聘编制州属事业单位名称","招聘企业名称","招聘企业代码","岗位名称","岗位代码","招聘人数","学历/学位","专业要求","工作地点","所属领域","三年目标任务（企业对重点人才的考核目标）","职称/职业资格","职位薪酬（年薪）","其他条件及备注","联系人及电话"]
["黔东南州质量技术监督检测所","贵州其亚铝业有限公司","01","研发工程师","01",1,"硕士研究生及以上学历学位","0703化学、0805材料科学与工程、0806冶金工程、0856材料与化工","凯里市炉山工业园区","其他","    第1年：核心目标：其亚集团建立研发中心，人才需要完成基础工艺参数确定与首批样品达标。\n    量化考核：1.  参数固化：形成并提交经实验验证的《分解工序基础工艺参数报告》，报告中必须明确：拟定高白氢氧化铝、高白超细氢氧化铝的分解温度控制范围（误差±0.5℃）。上述两种产品的分解固含控制范围（误差±5g/L）。2.  样品达标： 提供由权威检测机构出具的检测报告，证明制备的样品达到以下指标：高白氢氧化铝指标达到： AL(OH)₃ ≥ 99.6%；白度 ≥ 96%。高白超细氢氧化铝指标达到： Na₂O ≤ 0.10%，SiO₂ ≤ 0.02%，Fe₂O₃ ≤ 0.02%，D50 = 2±0.3μm。勃姆石指标达到： d50 < 2μm；Na₂O < 0.05%，Fe₂O₃ < 0.005%；磁性物＜30个/500g；\n    第2年：核心目标：攻克物理性状控制关键技术，建立量化控制体系。\n    量化考核：1.规律研究：提交《产品形貌演变规律与控制策略报告》，该报告须通过系统实验，明确三类产品在分解工序中的形貌演变规律。2.方案制定： 制定并提交《物理性状稳定性量化控制方案》，方案中须包含为解决“团聚严重、晶体不规则、粒度不均匀”等问题所采取的具体、可执行的工艺控制措施及其参数范围。3.效果验证：提供连续3个批次的试产样品，其物理性状（以SEM图像和粒度分布数据为准）需证明批次间一致性高，且与《控制方案》的预期目标相符；\n    第3年：核心目标：依据下游合作厂家的技术要求与应用场景，在入职三年内完成不少于3类相关产品的研发和成果落地，申请2-3项个人专利。\n    量化考核：1.定性：与至少2家下游合作厂家签订产品试用协议，提交产品试用方案与技术对接记录；2.完成不少于相关三类产品的定型报告，每类产品提供下游厂家试用反馈报告（反馈需明确产品满足应用场景需求），试用合格率100%；3.成果固化：编制并提交完整的《产品产业化技术包》，内容须涵盖最终的工艺流程、全套工艺参数、质量控制标准及成本分析，标志着研发成果具备规模化生产与落地条件，拟规模化生产。","无","税前200000及以上","无","赵女士\n13885522220"]
["黔东南州民营经济发展中心","贵州其亚铝业有限公司","01","研发工程师","02",1,"硕士研究生及以上学历学位","0703化学、0805材料科学与工程、0806冶金工程、0856材料与化工","凯里市炉山工业园区","其他","    第1年：核心目标：其亚集团建立研发中心，人才需要完成基础工艺参数确定与首批样品达标。\n    量化考核：1.  参数固化：形成并提交经实验验证的《分解工序基础工艺参数报告》，报告中必须明确：拟定高白氢氧化铝、高白超细氢氧化铝的分解温度控制范围（误差±0.5℃）。上述两种产品的分解固含控制范围（误差±5g/L）。2.  样品达标： 提供由权威检测机构出具的检测报告，证明制备的样品达到以下指标：高白氢氧化铝指标达到： AL(OH)₃ ≥ 99.6%；白度 ≥ 96%。高白超细氢氧化铝指标达到： Na₂O ≤ 0.10%，SiO₂ ≤ 0.02%，Fe₂O₃ ≤ 0.02%，D50 = 2±0.3μm。勃姆石指标达到： d50 < 2μm；Na₂O < 0.05%，Fe₂O₃ < 0.005%；磁性物＜30个/500g；\n    第2年：核心目标：攻克物理性状控制关键技术，建立量化控制体系。\n    量化考核：1.规律研究：提交《产品形貌演变规律与控制策略报告》，该报告须通过系统实验，明确三类产品在分解工序中的形貌演变规律。2.方案制定： 制定并提交《物理性状稳定性量化控制方案》，方案中须包含为解决“团聚严重、晶体不规则、粒度不均匀”等问题所采取的具体、可执行的工艺控制措施及其参数范围。3.效果验证：提供连续3个批次的试产样品，其物理性状（以SEM图像和粒度分布数据为准）需证明批次间一致性高，且与《控制方案》的预期目标相符；\n    第3年：核心目标：依据下游合作厂家的技术要求与应用场景，在入职三年内完成不少于3类相关产品的研发和成果落地，申请2-3项个人专利。\n    量化考核：1.定性：与至少2家下游合作厂家签订产品试用协议，提交产品试用方案与技术对接记录；2.完成不少于相关三类产品的定型报告，每类产品提供下游厂家试用反馈报告（反馈需明确产品满足应用场景需求），试用合格率100%；3.成果固化：编制并提交完整的《产品产业化技术包》，内容须涵盖最终的工艺流程、全套工艺参数、质量控制标准及成本分析，标志着研发成果具备规模化生产与落地条件，拟规模化生产。","无","税前200000及以上","无","赵女士\n13885522220"]
["合计",{"$nulls":4},2]